**0603测试题**

**一、填空题**

1、下列错误的是（ ）

A、壁纸施工前，应做样品试贴。B、对无收缩性的墙纸不许搭接。C、对收缩性较大的壁纸，裱糊时应多搭接些。 D、在裁割墙纸时壁纸尺寸应比实际尺寸长30~40mm。【答案】D

2、弹划基准线时应根据（ ）进行。

A、房间大小，门窗位置，壁纸宽度和花纹图案B、房间层高，门窗位置，壁纸宽度C、门窗位置，房间层高，壁纸宽度D、门窗位置，壁纸宽度【答案】A

3、每个墙面的第一垂线应该确定在距墙角距离小于壁纸墙布幅宽（ ）mm处。

A、20-30 B、50-80 C、40-50 D、50-60【答案】B

4、当壁纸纸面出现（ ）时，用湿毛巾抹拭将它舒平。

A、气泡 B、刷胶过多 C、接缝过大 D、皱纹死褶【答案】D

5、当壁纸墙面出现有胶包，皱折，气泡时，使用相应的工具由（ ）向（ ）。

A、左 右 B、上 下 C、右 左 D、里 外【答案】D

6、在裱糊类饰面装饰施工中，基层必需干净，含水率小于（ ）。

A、8% B、10% C、11% D、12%【答案】A

7、在壁纸背面刷胶时应做到（ ）。

A、厚薄均匀，无流坠 B、接缝处多刷 C、流畅自然 D、接缝处少刷【答案】A

8、在裱糊类装饰施工中，每个墙面的第一垂线应该确定在距墙角距离小于壁纸墙布幅宽（）处。A 50~80mm

**二、判断题**

1、在裱糊类装饰施工中，每个墙面的第一垂线应该确定在距墙角距离大于壁纸墙布幅宽50~80mm处。 （ ）错

2、在裱糊类装饰施工中，在墙面弹出分幅线，并考虑修剪量和需要粘贴的长度，两端各留出10~20mm。 （ ） 错

3、在裱糊类装饰施工中，润纸的目的是使所用材料进行伸缩，以便更好地裱糊。

（ ）对

4、在裱糊类装饰施工中，基层表面的涂胶宽度应该比于、预贴壁纸宽20~30mm。

（ ）对

5、在裱糊类装饰施工中，阴角壁纸应搭缝施工。 （ ）对

6、在裱糊类装饰施工中，阳角处严禁接缝，壁纸尺寸应裹过阳角小于10mm。

（ ）错

7、在裁割墙纸时壁纸尺寸应比实际尺寸长10~30mm。 （ ）对

8、在裱糊类装饰施工中，对局比深色墙面，用厚白漆覆盖；满刷底胶应该保证厚薄均匀、无流坠。 （ ）对

9、在裱糊类装饰施工中，涂膜粗糙的应用刮板打磨刮平后刷一遍面层涂料。

（ ）错

10、墙纸裱糊前应先试贴，待掌握壁纸性能后再进行全面铺贴。（ ）对

**三、简答题**

1、请回答怎样处理墙面翘边的墙纸？

【答案】将翘边翻起检查原因；属于基层工作有污物的，待清理污物后，补刷胶黏剂黏牢；属于胶黏性小的，应换较强的胶黏剂；

2、请回答怎样处理墙面接缝的墙纸？

【答案】对轻微者，可用同色乳胶漆点描在接缝处；对于较严重的部位，或用相同壁纸进行补贴或撕掉重贴

3、请回答怎样处理墙面污染的壁纸？

【答案】施工中要及时用干净毛巾擦洗所赶压出的胶液，完工后要用清水及干净毛巾彻底擦洗一遍壁纸墙壁面。

4、请回答怎样处理墙面透底有包的壁纸?

【答案】对基层认真进行处理，使其平整、光洁；每遍涂刷厚度应均匀一致；可进行局部修补后再增加面层涂料涂刷的次数。

5、请回答怎样处理墙面有胶包、皱折、气泡的壁纸？

【答案】对胶包。可用注射器吸出多余的胶液后再压；对皱折，可轻轻揭起壁纸慢慢推平，待无皱折后再进行赶压平整；对气泡，可用注射器将空气抽出，或用小刀割开壁纸放出潮气、空气后，用注射器向内注射胶液，在黏贴压实。

**四、案例分析**

1、试分析裱糊墙纸时，拼缝和阴阳角处的处理方法。

【答案】从搭接法的施工步骤方面回答，在交接处贴一层纱布或穿孔纸带，然后满刮一遍腻子

2、试分析在裱糊工程的基层处理中，处理木基层和混凝土基层的共同点。

【答案】对于不同的基层，都应该先找平，然后刮平腻子，最后用底胶打底，最后在上墙纸

3、试分析在裱糊工程的刷胶中，塑料壁纸和金属壁纸的不同点。

【答案】相对来说，塑料壁纸所采用的工艺是普通工艺，刷胶较少，而且不需挤压，而金属壁纸需用加厚加重用胶