简易谈判文件

后勤楼膜结构车棚项目采购项目
竞争性谈判文件
（简易）
编号：JYTP2026-0028








采购人: 聊城市技师学院.


项目编号：37152380800120200011　　谈判文件

日期:  二O二六年八月



[bookmark: _Toc441648515]后勤楼膜结构车棚项目采购项目
简易竞争性谈判公告
一、采购人：聊城市技师学院
地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号
联系人：王老师
联系电话：0635-8503072（17606216956)
二、项目名称：后勤楼膜结构车棚项目采购项目材料概况
[bookmark: _GoBack]三、共一个包：后勤楼膜结构车棚项目采购项目，详见项目说明。
四、供应商资格要求：
1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。
五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：
1）获取采购文件及报名时间：2026年8月18日-2026年8月20日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）
2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：028-车棚-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。
3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)
六、谈判日期：2026年8月21日10时00分（北京时间）
七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室
八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示
九、其他注意事项*
1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。
2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。
[bookmark: _Toc232666482]                                         2026年8月17日

一、供应商须知表
	项号
	内　　容
	规　　　　定

	1
	项目名称
	后勤楼膜结构车棚项目采购项目

	2
	采购人
	聊城市技师学院

	3
	采购内容
	本项目共一个标段，主要内容为后勤楼膜结构车棚项目采购项目。

	4
	供应商资格要求
	1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；
2、本项目不接受联合体投标。

	5
	控制价
	36000元

	5
	采购方式
	简易竞争性谈判。

	6
	质量要求
	符合国家标准。

	7
	供货要求
	接采购人通知合同签订后 10天完成供货并建设完成，并保证符合本项目规格要求。

	8
	结算方式
	总价包死。

	9
	付款方式
	工程完工验收合格、审计完毕后，支付至工程总款额90%，剩余10%待两年质保期满且无质量问题无息付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付）

	10
	获取文件及报名时间
	2026年8月18日-2026年8月20日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

	11
	资金来源
	财政性资金 

	12
	报价文件份数
	三份

	13
	勘察现场
	不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。

	14
	报价截止时间
	2026年8月21日10时00分（北京时间）

	15
	谈判时间
	2026年8月21日10时00分（北京时间）

	16
	谈判地点
	聊城市技师学院汇智楼A401室


二、报价文件编写
供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。
（一）、报价文件的组成
1.营业执照复印件加盖公章；
2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；
3、首次报价一览表
4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细
注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。
2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）






附件：







资格、资质证明文件复印件（加盖公章）












附件：
法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。
代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）
供应商全称（加盖单位公章）：
授权委托日期：
附：
全权代表姓名：
职务：
身份证号码：
详细通讯地址：
邮政编码：
电话：
附（身份证）：




附件：首次报价一览表

	序号
	报价项目明细

	
	项目名称
	报价

	1
	首次报价
	大写：       元
小写：       元

	2
	付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）
	(请填写满足)

	3
	供货期
	

	4
	质保期
	

	5
	售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人签字：


注：必须附分项报价表


附件：
分项报价表（项目说明中如有则需要提供）
	序号
	项目名称
	
技术参数
	
单位
	
需求数量
	
单价（元）
	
总金额（元）
	备注

	1
	后勤楼膜结构车棚项目
	一、项目概况
本项目选址学院后勤楼东侧区域，平面尺寸：南北总长 30m，总宽度 3m；建筑高度最低 2.1m、最高 2.6m，招标控制价：3.6万元。车棚外立面造型按照甲方指定效果图施工，钢结构面漆为白色。。
施工图纸由中标单位负责设计，亦可委托具备相应设计资质第三方设计院完成；正式施工图包含基础、钢结构、膜材技术要求，图纸须报送甲方审核确认通过后方可组织进场施工。项目设计、施工、竣工验收全过程严格执行现行国家规范及山东省地方相关建设标准。
二、主体钢结构技术标准
1. 竖向承重立柱采用 H 型钢，截面规格不低于H230×100×5×5mm；允许选用材质等级、截面承载力等同或性能更优国标型材。结构设计使用年限 50 年。
2. 钢结构采用专业户外长效防腐体系。可选工艺：喷砂涂装体系、热镀锌加面漆、新型高耐候防腐体系或其他等效合规工艺；中标单位开工前提交防腐专项施工方案，经甲方审批后方可施工。
3. 钢结构所有焊接节点采用满焊施工，焊缝密实平整，严禁出现夹渣、气孔、裂纹、虚焊、漏焊等质量缺陷。车棚抗风压、雪荷载依据现行《建筑结构荷载规范》及山东省地方规范开展设计验算。
三、膜面主材技术要求
顶棚张拉膜材为车棚专用PVDF 膜。户外耐候设计使用年限≥10 年，具备自清洁、抗紫外线、耐老化、防水防渗、阻燃防火性能。膜材面密度≥1000g/㎡；投标人亦可选用规格、性能更高的车棚专用膜材。施工前施工单位提供膜材第三方正规检测报告，并出具10 年户外耐候整体质保书面承诺。
四、混凝土基础工程
钢柱独立基础混凝土强度等级不低于C30 商品混凝土；开工前结合现场地质实际情况确定基础埋置深度。基础浇筑完成后规范养护，混凝土达到设计强度标准值，方可开展上部钢结构吊装安装。
五、电瓶车充电桩配套系统
设备基本参数
1. 整机满足露天户外环境使用，防护等级≥IP54；支持刷卡、扫码双模式付费；配套刷卡管理终端 + 实体充电卡 100 张，可实现校园发卡、挂失、充值、注销等完整运维管理功能。
2. 设备输出回路可同时满足 20 台电瓶车安全充电，单回路独立供电、独立保护，回路之间互不干扰。
3. 内置智能控制系统，支持远程查看充电状态、订单查询、用电数据统计、故障告警、费率自定义、卡片权限管理、远程启停等全套管理功能。
4. 每路充电回路集成充满自停、过流、过压、短路、漏电、过载多重安全保护；单回路故障独立断电隔离，不影响其余回路正常工作，保障校园用电安全。
六、电力电缆敷设要求
1. 电源接引点位为后勤楼东侧物业办公室现有配电点位，项目单独设置专用配电箱，设立独立供电回路。
2. 主干电缆采用国标铜芯阻燃电力电缆，电压等级 0.6/1kV，规格不小于3×10mm²；阻燃等级、载流量、绝缘性能满足或高于现行国家标准，可采用规格更高、性能等同国标阻燃电缆替代。
3. 电缆依据现场路径穿管埋地敷设，全过程做好绝缘、防水、接地保护。投标人自行现场踏勘，充分预估线缆长度及各类施工风险；电缆敷设所有相关费用全部纳入固定总价，不据实调整、无额外增项费用。线缆两端设置清晰规范标识，完善整套接地系统。电气施工结束后开展绝缘电阻测试，检测合格方可通电及竣工验收。
1. 

	项
	1
	
	
	

	合计
	




3、 项目说明：
 本项目采用固定总价包干交钥匙工程模式。投标人须具备项目深化设计、施工、设备安装、系统调试、竣工验收交付全流程实施能力；允许依法合规进行专业工序分包，总承包单位对项目质量、安全生产、施工进度、文明施工、成品保护、质保维修承担全部责任。
中标总价一次性包干固定不变。价款包含完成本项目全部工作内容的人工费、主材费、辅材费、机械使用费、施工图深化设计费、材料检测检验费、运输装卸费、安装调试费、电缆敷设、接地系统施工、安全文明施工措施费、建筑垃圾清运、成品保护、质保维保、税金、企业管理费、利润以及所有配套不可预见费。项目实施、验收全过程，甲方不再支付任何追加、增补费用。

[image: ]

4、 货物清单：
	序号
	项目名称
	
技术参数
	
单位
	
需求数量
	
预算
单价（元
	
预算总金额（元）
	备注

	1
	后勤楼膜结构车棚项目
	一、项目概况
本项目选址学院后勤楼东侧区域，平面尺寸：南北总长 30m，总宽度 3m；建筑高度最低 2.1m、最高 2.6m，招标控制价：3.6万元。车棚外立面造型按照甲方指定效果图施工，钢结构面漆为白色。。
施工图纸由中标单位负责设计，亦可委托具备相应设计资质第三方设计院完成；正式施工图包含基础、钢结构、膜材技术要求，图纸须报送甲方审核确认通过后方可组织进场施工。项目设计、施工、竣工验收全过程严格执行现行国家规范及山东省地方相关建设标准。
二、主体钢结构技术标准
4. 竖向承重立柱采用 H 型钢，截面规格不低于H230×100×5×5mm；允许选用材质等级、截面承载力等同或性能更优国标型材。结构设计使用年限 50 年。
5. 钢结构采用专业户外长效防腐体系。可选工艺：喷砂涂装体系、热镀锌加面漆、新型高耐候防腐体系或其他等效合规工艺；中标单位开工前提交防腐专项施工方案，经甲方审批后方可施工。
6. 钢结构所有焊接节点采用满焊施工，焊缝密实平整，严禁出现夹渣、气孔、裂纹、虚焊、漏焊等质量缺陷。车棚抗风压、雪荷载依据现行《建筑结构荷载规范》及山东省地方规范开展设计验算。
三、膜面主材技术要求
顶棚张拉膜材为车棚专用PVDF 膜。户外耐候设计使用年限≥10 年，具备自清洁、抗紫外线、耐老化、防水防渗、阻燃防火性能。膜材面密度≥1000g/㎡；投标人亦可选用规格、性能更高的车棚专用膜材。施工前施工单位提供膜材第三方正规检测报告，并出具10 年户外耐候整体质保书面承诺。
四、混凝土基础工程
钢柱独立基础混凝土强度等级不低于C30 商品混凝土；开工前结合现场地质实际情况确定基础埋置深度。基础浇筑完成后规范养护，混凝土达到设计强度标准值，方可开展上部钢结构吊装安装。
五、电瓶车充电桩配套系统
设备基本参数
5. 整机满足露天户外环境使用，防护等级≥IP54；支持刷卡、扫码双模式付费；配套刷卡管理终端 + 实体充电卡 100 张，可实现校园发卡、挂失、充值、注销等完整运维管理功能。
6. 设备输出回路可同时满足 20 台电瓶车安全充电，单回路独立供电、独立保护，回路之间互不干扰。
7. 内置智能控制系统，支持远程查看充电状态、订单查询、用电数据统计、故障告警、费率自定义、卡片权限管理、远程启停等全套管理功能。
8. 每路充电回路集成充满自停、过流、过压、短路、漏电、过载多重安全保护；单回路故障独立断电隔离，不影响其余回路正常工作，保障校园用电安全。
六、电力电缆敷设要求
4. 电源接引点位为后勤楼东侧物业办公室现有配电点位，项目单独设置专用配电箱，设立独立供电回路。
5. 主干电缆采用国标铜芯阻燃电力电缆，电压等级 0.6/1kV，规格不小于3×10mm²；阻燃等级、载流量、绝缘性能满足或高于现行国家标准，可采用规格更高、性能等同国标阻燃电缆替代。
电缆依据现场路径穿管埋地敷设，全过程做好绝缘、防水、接地保护。投标人自行现场踏勘，充分预估线缆长度及各类施工风险；电缆敷设所有相关费用全部纳入固定总价，不据实调整、无额外增项费用。线缆两端设置清晰规范标识，完善整套接地系统。电气施工结束后开展绝缘电阻测试，检测合格方可通电及竣工验收。
	项
	1
	36000
	36000
	

	
	36000元



注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。
2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。
     3、必须附分项报价表。
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