**0301测试题库**

**轻质隔墙工程施工**

**一、选择题**

1、纸面石膏板是以拌水石膏和（ ）为主要原料。

A、适量纤维B、胶黏剂C、促凝剂D、护面纸【答案】D

2、下列那个不属于纸面石膏板的性能（ ）。

A、收缩小B、传热性好C、防火性好D、加工性能良好【答案】B

3、以建筑石膏为基料的是（ ）。

A、纤维石膏板B、纸面石膏板C、石膏装饰板D、膨胀珍珠岩装饰石膏板【答案】C

4、间距一般为800~1200mm的是（ ）龙骨

A、主B、次C、横撑D、竖撑【答案】A

5、下列不属于金属饰面板中龙骨与饰面板连接的方式的是（ ）。

A、嵌B、卡C、挂D、粘【答案】D

6、骨架式隔墙中面板与龙骨的连接方式有（ ）。

A、粘B、钉C、专用卡具D、以上都对【答案】A

7、轻钢龙骨按用途可分为（ ）

A、U型骨架B、C型骨架C、以上都对D、以上都不对【答案】D

8、纸面石膏板的性能（ ）。

A、重量轻、强度高，收缩小，隔声性能好B、收缩小，防火性能好，可加工性能良好C、强度高，隔声性能好D、重量轻、强度高，收缩小，隔热性好，防火性能好，隔声性好，可加工性能良好【答案】D

**二、填空题**

1、建筑装饰施工的任务是通过装饰施工人员的劳动，实现设计师的设计意图的过程。（ ）对

2. 建筑装饰装修的特点有工程量小、施工工期长、耗用的劳动量大。 ( )错

3. 建筑装饰装修的作用包含保护建筑结构，提高建筑物的耐久性，美化建筑物的对外环境。 对

4. 对于一些洁净度要求高的建筑必须用密闭性的门窗和整洁明亮的墙面。 ( )对

5. 建筑装饰施工的内容按大的工程部位分为室内和室外，按一般工程部位分为墙柱面装饰施工、顶棚装饰工程施工、楼地面装饰工程施工等。 ( )对

6. 建筑装饰施工的特点有建筑装饰施工的附着性、规范性、严肃性等。 ( )对

7. 建筑装饰施工是围绕建筑物的表面附着装饰层的空间环境竟进行，他并不是建筑功能的延伸、完善和补充。 ( )错

8简化饰面处理。 ( 错

9. 在施工过程中应由建设单位或建设监理机构予以监理，但工程完工后不必通过质量监督管理部门及有关单位组织验收。 ( )错

10. 对工程质量起关键作用，但又很容易被忽略的构件有连接件、锚固件、焊接件等。 ( )对

11. 通过做实物样板起到的作用有可以检验设计效果，从中发现设计中的问题，进而对原设计进行补充、修改和完善。 ( )对

12. 在<<建筑装饰装修工程质量验收规范>>中高级装饰施工前，应预先做样板，并经有关单位认可后才能进行施工。 ( )对

13、隔墙轻钢龙骨分为LL、QL、OC系列其中QC系列是常见的系列（ ）；对。

14、QL体系龙骨主要规格产品名称有沿地、沿顶龙骨；加强龙骨、竖横龙骨、通贯横撑龙骨（ 对。

15、QL体系龙骨配件有支撑卡、卡托、角卡、通贯横撑连接件、加强龙骨固定件、护角条、挂钓（ 对。

16、立筋式隔墙主要由骨架和墙面材料组成（ ）；对。

17、金属板不是隔墙的饰面板材（ ）；对。

18、轻钢龙骨石膏板隔墙一般是纸面石膏板或纤维石膏做内隔墙（ ）；对。

19、纸面石膏板可以用自攻丝直接固定在金属龙骨上（ ）；对。

20、在进行骨架式隔墙施工时，在竖向龙骨的中间还要设置横向龙骨，一般要求横向龙骨距地为1.2米( )；对。

21、在进行隔墙施工时要求工人必须戴安全帽（ ）；对。

22、为了保证隔扇与靠墙立筋相碰时得到缓冲而不致损坏隔扇边框，应在靠墙立筋距地面150MM处设置60MM长的橡胶门档（ ）；对。

23、在进行隔墙检查时要求隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐（ ）；对。

24、在进行板材隔墙安装时，石膏空心板立面垂直度允许偏差不得超过3MM（ ）；对。

25、板材隔墙平整度检查一般用2M的靠尺检查（ ）；对。

26、纸面石膏板的主要原料是拌水石膏和护面纸。（ ）】√

27、纸面石膏板的防火性能差。（ ）】×

28、纸面石膏板的隔声性能差。（ ）】×

29、设计图纸是产生于装饰施工之前，对最终的装饰效果缺乏真实感，必须通过施工来检验设计的 、 。【答案】科学性、合理性

30、建筑装饰施工按大的工程部位分类有 和 装饰工程施工。【答案】室内和室外

31、建筑装饰施工按一般的工程部位分类有（ ）、墙柱面装饰工程施工、楼地面装饰工程施工、 门窗装饰工程施工、等。【答案】 顶棚装饰工程施工

32、室内装饰施工部位包括（ ）、墙柱面、楼地面、门窗口、隔墙隔断、厨卫设备、室内灯具、家具及陈设品布置等。【答案】室内顶棚

33、设计图纸是产生于装饰施工之前，对最终的装饰效果缺乏 ，必须通过施工来检验设计的科学性、合理性。【答案】真实感

34、建筑装饰施工按一般的工程部位分类有（ ）、墙柱面装饰工程施工、顶棚装饰工程施工 、 门窗装饰工程施工、等。【答案】楼地面装饰工程施工

35、室内装饰施工部位包括（ ）、墙柱面、楼地面、门窗口、顶棚、厨卫设备、室内灯具、家具及陈设品布置等。【答案】室内隔墙隔断

36、建筑装饰施工的特点有装饰施工的附着性、 严肃性和做样板间的指导性以及施工组织与管理的严密性。【答案】规范性

37、在古今中外的建筑中，为了对空间进行分隔，从完全空间进行分隔的构件称为 。【答案】隔墙

38、隔墙具有 、 的作用。【答案】隔声、遮档视线

39、轻质式隔墙的分类 、 、 。【答案】块材式隔墙、骨架式隔墙、板材式隔板。

40、砌块式隔墙常用的材料（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。【答案】空心玻璃砖、烧结粘士砖、建筑砌块、 胶凝材料

41、轻质材料的特点是自重轻、墙体厚度薄、吸声、隔声、防火、防潮和（ ）。【答案】拆装方便。

42、在砌隔墙时应在墙面上弹出标高为（ ）的水平线。【答案】500MM。

43、骨架式隔墙常用的材料是（ ）；【答案】镀锌轻钢龙骨。

44、骨架式隔墙中常用的饰面板是胶合板、纤维板、石膏板、水泥刨花板、石棉水泥板、金属薄板和玻璃板，厚度一般都在（ ）以下。【答案】25mm。

**三、简答题**

1、建筑装饰施工的任务是什么？

【答案】建筑装饰施工的任务是通过装饰施工人员的劳动，实现设计师的设计意图的过程。

2、建筑装饰施工按大的工程部位分类有哪些？

【答案】建筑装饰施工按大的工程部位分类有室内和室外装饰工程施工。

3、建筑装饰施工按一般的工程部位分类有什么？

【答案】建筑装饰施工按一般的工程部位分类有顶棚装饰工程施工、墙柱面装饰工程施工、楼地面装饰工程施工、 门窗装饰工程施工、等。

4、室内装饰施工部位包括哪些？【答案】室内装饰施工部位包括室内顶棚、墙柱面、楼地面、门窗口、隔墙隔断、厨卫设备、室内灯具、家具及陈设品布置等。

5、建筑装饰施工的特点是什么？【答案】建筑装饰施工的特点有装饰施工的附着性、规范性、严肃性和做样板间的指导性以及施工组织与管理的严密性。

6、建筑装饰施工技术的特点是什么？【答案】建筑装饰施工技术的特点有知识涉及面广、综合性强；应用性强；内容变化快。