**电子键盘的保养**

一、使用电子键盘的人员，必须熟悉设备的各种功能和操作方法，严格按照规定程序操作，确保正确使用。

　　二、使用乐器前请用正确的方式连接乐器电源，电源线不可重压或过度弯曲，使用后请断开电源。

　　三、键盘或琴体请勿进水，琴体上请勿放置盛有液体的容器如：花瓶、饮料、药品、鱼缸等。如键盘或琴体不慎入水，请立即断开电源，并与产品售后服务部联系。

　　四、琴体内的部件为精密结构，日常维护须有专业人士操作。其他人员请勿自行拆卸。

　　五、湿手请勿接触电源。数码钢琴应远离潮湿、太阳直射及远离电视、收音机或其它有电磁产生的地方。手机请勿放在琴体上。

　　六、勿使电子键盘受到强烈性冲击。

　　七、电子键盘应放在平整、牢固不会随意晃动的地方。

　　八、电子键盘益放置于通风良好的环境，不宜靠近热源，如暖气或其它发热物体。

　　九、请用清洁干燥的软布轻轻擦拭电子键盘，禁止使用汽油或稀释剂等擦拭。

十、请不要进行超出使用说明书提示功能以外的操作，任何非规范操作均会影响产品的使用效果。

联合办学部（学前教育系）

2019年9月