聊城市技师学院新增五个球机监控要求参数

DS-2DC6220IW-A

支持最大 1920×1080@30fps 高清画面输出

支持 smart265 高效压缩算法， 可较大节省存储空间

支持超低照度， 0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

支持 20 倍光学变倍， 16 倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m

支持 960p@60fps、 720p@60fps 高帧率输出

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控

支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、 SmartIR

支持 360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）

支持 300 个预置位， 8 条巡航扫描

支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持区域曝光与区域聚焦功能

支持定时任务、 一键守望、一键巡航功能

支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储

支持海康 SDK、 ONVIF、 ISAPI、 GB/T28181、 E 家协议和萤石接入

防雷、防浪涌、防突波， IP66 防护等级