**0602测试题**

**一、填空题**

1、在裱糊壁纸时，阴角处接缝应用（ ）。

A、粘接法 B、倒接法 C、搭接法 D、斜接法【答案】C

2、在裱糊墙纸时，阳角处不得有接缝，应包角压实，壁纸包过阳角处的宽度不小于（ ）mm.

A、10 B、30 C、20 D、40【答案】C

3、当壁纸纸面出现（ ）时，用湿毛巾抹拭将它舒平。

A、气泡 B、刷胶过多 C、接缝过大 D、皱纹死褶【答案】D

4、当壁纸墙面出现有胶包，皱折，气泡时，使用相应的工具由（ ）向（ ）。

A、左 右 B、上 下 C、右 左 D、里 外【答案】D

5、在裁割壁纸时，壁纸尺寸应比实际尺寸长（ ）mm.

A、10-20 B、10-30 C、20-40 D、30-50【答案】B

6、在裱糊类饰面装饰施工中，基层凹陷处用（ ）刮抹平整。

A、腻子 B、胶黏剂 C、素水泥浆 D、石灰【答案】A

7、壁纸裱糊前应先（ ），待掌握壁纸的性能后再全面铺贴。

A、刷胶 B、润纸 C、试贴 D、清楚灰尘【答案】C

8、下列正确的是（ ）

A、金属壁纸一般适用于住宅内墙、酒吧、仿古建筑。B、裱糊用胶黏剂应是气溶性的。C、裱糊类装饰构造属于粘贴分层构造形式。D、在裱糊类饰面施工中，收边时墙裙和墙面下部都用压条收边。

【答案】C

9、下列正确的是（ ）

A、在裱糊类装饰施工中，阳角处严禁接缝，壁纸尺寸应裹过阳角小于10mm。

B、在裁割墙纸时壁纸尺寸应比实际尺寸长10~30mm。

C、在裱糊类装饰施工中，涂膜粗糙的应用刮板打磨刮平后刷一遍面层涂料。

D、在裱糊类装饰施工中，在墙面弹出分幅线，并考虑修剪量和需要粘贴的长度，两端各留出10~20mm。

10、以下工具哪个不属于裱糊工程常用的工具？（ ）

A、铝合金基层 B、刚卷尺 C、滚筒 D、刮板

【答案】C

**二、判断题**

1、 在裱糊类装饰施工中，涂膜粗糙的应用刮板打磨刮平后刷一遍面层涂料。

（ ）错

2、裱糊工程应该在顶棚喷浆、门窗油漆和地面已经做完，电气和其他设备还未安装时进行。 （ ）错

3、装饰要求高的裱糊工程应先做样板间，鉴定合格后，方可大面积施工。

（ ）对

4、裱糊工程基体或基层表面，颜色不宜一致。 （ ）错

5、对遮盖力低的壁纸，基层表面颜色应该一致。 （ ）对

**三、简答题**

1、请回答在裱糊类墙柱面装饰施工中弹细垂直线的方法。

【答案】在墙面上钉小钉，挂铅垂线，确定垂线的位置后，再用粉线包弹出基准垂线。

2、在裱糊类墙柱面装饰施工中怎么样处理混凝土基层？

【答案】除去表面的灰尘、污垢、溅沫、灰浆及有害的碱性；用腻子对麻点、裂缝、飞刺、凹陷处补平，再满刮腻子；在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆；裱糊前应以1:1的108胶水溶液做底胶刷基。

3、在裱糊类墙柱面装饰施工中怎么样处理石膏板基层？

油渍与灰浆，用腻子在石膏板接缝处嵌缝，在不平处刮一遍石膏腻子。

4、在裱糊类墙柱面装饰施工中怎么样处理木基层？

【答案】除去表面灰尘、油污，刨平木基层，接缝、钉眼用腻子补平并满刮一遍腻子

5、在裱糊类墙柱面装饰施工中怎么样处理旧墙基层?

【答案】凹凸不平处应修补平整，并涂刷界面剂，清除疏松的旧装修层，对空鼓、脱落等用砂浆进行修补，对修补过的接缝、裂缝、麻点、凹窝等，用腻子分1—2次修补填平，然后再满刮一遍腻子。

1. **案例分析**

1、试分析裱糊的壁纸墙面透底有包的原因。

【答案】从其基层处理、施工要求和处理方法等方面回答,主要基层油污、灰尘等没清除干净；控制含水率大于8%

2、试分析裱糊的壁纸墙面有胶包、皱折、气泡的原因。

【答案】周围过早压实，用力过轻，胶液过浓等原因, 对基层认真进行处理，使其平整、光洁；每遍涂刷厚度应均匀一致；可进行局部修补后再增加面层涂料涂刷的次数。

3、试分析裱糊的壁纸颜色不一致的原因。

【答案】墙纸本身的质量问题，吸水或受潮，受日光暴晒等原因