**聊城市技师学院晾晒杆安装项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2022-008**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二二年三月.**

**聊城市技师学院晾晒杆安装项目**

**采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：杜老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院晾晒杆安装项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院晾晒杆安装项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的供货能力；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2022年3月30日-2022年4月1日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：[lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn](mailto:lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn) ，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话

咨询电话：0635-8503176 0635-8503097

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼副楼404室

六、报名截止日期：2022年4月1日17时00分（北京时间）

七、谈判日期：2022年4月6日15时00分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院资产处网站及学院汇智楼门厅公告栏中公示

2022年3月29日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院晾晒杆安装项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院晾晒杆安装项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | （1）具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；  （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量等级 | 合格。 |
| 7 | 工期 | 10个日历天内完成。 |
| 8 | 质保期 | 自完工验收合格之日起 1 年。 |
| 9 | 结算方式 | **总价包死。** |
| 10 | 付款方式 | 完工验收合格后一次性付清。 |
| 11 | 获取文件时间 | 2022年3月30日-2022年4月1日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间） |
| 12 | 资金来源 | 财政性资金，控制价：19983.6元，报价超过控制价为无效报价。 |
| 13 | 报价文件份数 | 三份 |
| 14 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 15 | 报价截止时间 | 2022年4月6日15时00分（北京时间）。 |
| 16 | 谈判时间 | 2022年4月6日15时00分（北京时间）。 |
| 17 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** | |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价（元）** | **大写：元**  **小写：元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **工期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 76mm镀锌钢管 | m | 180 |  |  |  |
| 25mm镀锌钢管 | m | 168 |  |  |  |
| C25商砼 | [m³](https://www.so.com/s?q=%E7%AB%8B%E6%96%B9%E7%B1%B3%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%89%93m%C2%B3&psid=5050a5f41f755902e2b957ff745d395a&eci=&nlpv=global_a1_yc&src=pdr_guide_3.5) | 4.09 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 4.09 |  |  |  |
| 辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 含施工、人工费 |

**三、项目要求**

一、二号宿舍楼**∪**型区晾晒杆安装

**一、安装位置及数量：**

1）一、二号宿舍楼**∪**型区花池南、北两道纵向路沿石外200mm处，纵向安装。

2）一号宿舍楼单排晾晒杆39m，共两排，计78m。

3）二号宿舍楼单排晾晒杆45m，共两排，计90m。

**二、晾晒杆立柱：**

1）采用直径76mm国标热镀锌焊接钢管，钢管壁厚3.75mm，立柱高度2200mm。

2）立柱顶端往下25mm处钻30mm圆孔一个，用于穿纵向管使用。

3）立柱底端往上200mm处焊接三根横向直径12mm钢筋，用于立柱混泥土浇筑稳固使用。

4)每档立柱间隔3m，施工完毕每个立柱顶端扣塑料盖。

**三、晾晒杆纵管：**

1）采用直径25mm国标热镀锌焊接钢管，钢管壁厚3mm，用于晾晒杆纵向使用，晾晒杆立柱加固完毕，晾衣杆纵向管穿过晾晒杆立柱管上方圆空，并焊接加固,焊点处刷银粉漆两遍，晾晒杆全部安装完毕，纵管离地面高度1.8m。

**四、晾晒杆立柱稳固基础、坑：**

1）基础坑尺寸：400mm×400mm×400mm，坑距3m。

2）基础坑挖凿完毕，晒晾干立柱放置坑底，立柱横平竖直，用砼C25浇筑至地平面。

**五、其他：**

1) 因施工产生的垃圾清运出校园，费用由施工方承担。

2)施工方在施工作业过程中，保证工作人员安全，出现安全问题由施工方负全部责任。

**四、用料清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 76mm镀锌钢管 | m | 180 |  |  |  |
| 25mm镀锌钢管 | m | 168 |  |  |  |
| C25商砼 | [m³](https://www.so.com/s?q=%E7%AB%8B%E6%96%B9%E7%B1%B3%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%89%93m%C2%B3&psid=5050a5f41f755902e2b957ff745d395a&eci=&nlpv=global_a1_yc&src=pdr_guide_3.5) | 4.09 |  |  |  |
| 土方开挖 | m³ | 4.09 |  |  |  |
| 辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 含施工、人工费 |

1、本报价为全费用单价，以上价格包含人工。