**020204测试题库**

**铺装复合木地板**

1. 判断题

1、在木地板的安装时，木搁栅的固定采用钉钉法，而且是唯一的方法（ ）；错；

2、陶瓷地砖在铺贴时，采用的施工方法与大理石一样（ ）；对；

3、毛地板就是未进行加工后的拼木地板（ ）；对；

4、架空式木地板是在地面先砌地垄墙，然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室5、高度较低，这种架空式木地板普遍在家庭装饰中使用。（ ） 错误

二、填空题

6、普通木地板的形态主要是（ ）条形板。【答案】企口。

7、普通木地板的宽度为75---120MM，板厚（ ）；【答案】20---25MM。

8、木地板的各类有（ ）、（ ）和（ ）。【答案】空铺式、实铺式、粘贴式。

三、问答题

9、实木地板在实际使用中出现问题，一半以上是由于铺设不当导致的，只有少数是属于地板本身的质量问题。可见，铺设工艺合理与否是影响地板使用效果的最重要因素。请简要回答铺设时常出现的一些错误方法？

【答案】（1）、地面不平整2）、龙骨未经干燥3）、拼装过松或过紧4）、用打木楔加铁钉的固定方式施工中采用打木楔加铁钉的固定方式，会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足，极易造成木龙骨松动，踩踏地板时就会出现响声。

10、简要阐述强化木地板的结构及各结构层的功能？【答案】

强化木地板主要由耐磨层——装饰层——芯层——防潮层构成。

耐磨层主要是保护地板表面、装饰层主要是美化装饰地板、芯层提高地板质量、防潮层防止地板受潮导致地板翘曲、膨胀。

四、多选题

11、强化木地板是由( )胶合而成的木地板。

A、耐磨层 B、装饰层 C、芯层 D、防潮层【答案】ABCD