**0101测试题库**

**铺筑水泥砂浆层**

**一、单项选择：**

1、水泥砂浆不得直接抹在（ ）上。

A、石灰砂浆 B、水泥混合砂浆 C、聚合物水泥砂浆 D、膨胀珍珠岩】A

2、装饰性抹灰可选用的抹灰饰面材料是（ ）。

A、水泥砂浆 B、重晶石砂浆 C、胶粘砂 D、铁屑砂浆】C

3、特种砂浆抹灰的材料有（ ）。

A、保温砂浆材料 B、彩色抹灰 C、水泥砂浆 D、浮砂】A

3、D、特殊抹灰】A

4、贴面类施工进行粘贴时使用的水泥砂浆比列为 。

A、1：2 B、 1：2.5 C、1：1 D、1：3【答案】A

5、在铺贴面砖时，在一定比例的水泥砂浆中加入水泥质量的 百分之的

108胶，使其具有粘结作用。

A、4 B、3 C、5 D、6【答案】B

6、饰面基体表面凹凸不时用（ ）的水泥砂浆补平。

A、1：4 B、1:2 C、1:3 D、1:5【答案】C

二、判断题

1、用各种连接件和水泥砂浆等胶结材料填实是一种双保险的手法（ ）。对

2、在一定比例的水泥砂浆中加入水泥质量中加入5%的108胶，使其具有粘结作用（ ）。错

三、填空题

1、在抹灰饰面装饰中，聚合物水泥砂浆属于 类材料。【答案】一般抹灰

2、保温、隔热要求较高的建筑内墙面层抹灰可用 。【答案】膨胀珍珠岩水泥砂浆

3、抹灰类饰面装饰施工中，混合砂浆可用于 。【答案】吸声粉刷

四、简答题

1、简要说明为什么在抹灰工程中水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。【答案】石灰砂浆的收缩性、干燥时间等都和水泥砂浆不一样，如果水泥砂浆摸在石灰砂浆上，很快会形成龟裂纹。

2、普通水泥砂浆的成分上及应用。【答案】普通水泥砂浆是由河砂加水泥加水混合而成。其耐久性相当好，防潮性能也好，常用在墙基“防潮层”以下的砖砌体砌筑及墙面抹面用。

3、楼地面面层起什么作用？【答案】面层是楼地面的表层，即装饰层，它直接受外界各种因素的作用。地面的名称通常以面层所用的材料来命名，如水泥砂浆地面、塑料地面等。根据使用要求不同，对面层的要求也不相同。 按工程做法和面层材料不同楼地面可分为整体铺设地面、块板铺贴楼地面、木（竹）铺装地面、卷材铺设地面以及涂料涂布地面等等。

4、整体式楼地面的形式包括哪些？【答案】整体楼地面的形式包括水泥砂浆地面、细石混凝土地面、现浇水磨石地面等。

5、写出整体式楼地面大理石施工的工艺流程图？【答案】

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

6、地毯楼地面的装饰构造（ ）；（1）钢筋混凝土；（2）垫层；（3）找平层；（4）刷素水泥砂浆一遍。【答案】（1、2、3、4）；

程质量，达不到设计的要求。

7、为什么在卫生间楼地面处理时一定要进行防潮处理？

【答案】原因：卫生是水较多地面，不进行防水处理易产生漏水现象，影响周边卫生。处理方法：涂防水涂料；在水泥砂浆中加108胶。加一毡两油对地面处理。

8、怎样预防砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝？

【答案】混凝土、砖石基层表面凹凸明显部位，应事先剔平或用1：3水泥砂浆补平；表面太光滑的基层要凿毛，或用1：1水泥砂浆掺10%的107胶先薄薄抹一层（厚约3毫米），24小时后再进行抹灰，基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清除干净。

为（ ）。