简易谈判文件

聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目
竞争性谈判文件
（简易）
编号：JYTP2026-0030








采购人: 聊城市技师学院.


项目编号：37152380800120200011　　谈判文件

日期:  二O二六年九月



[bookmark: _Toc441648515]聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目
简易竞争性谈判公告
[bookmark: _GoBack]一、采购人：聊城市技师学院
地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号
联系人：王老师
联系电话：0635-8503072（17606216956)
二、项目名称：聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目概况
三、共一个包：聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目，详见项目说明。
四、供应商资格要求：
1）供应商需具有合格的营业执照及相应的经营范围；2）本项目不接受联合体投标。
五、获取采购文件及报名时间、报名方式等事项要求：
1）获取采购文件及报名时间：2026年9月4日-2026年9月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）
2）报名方式：邮箱报名，报名邮箱：lcsjsxyzbb@lc.shandong.cn，邮件主题：030-路面修补-公司名称，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话。
3）咨询电话：0635-8503072（17606216956)
六、谈判日期：2026年9月9日9时30分（北京时间）
七、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室
八、此公告在聊城市技师学院网站、财务处网站中公示
九、其他注意事项*
1.报名供应商需提供三份报价文件，并仔细阅读附件第二部分，报价材料不全或未按要求提供上述证明视为无效。
2.报名后若因自身原因无法参加本次招标，需提前电话或邮件告知。
[bookmark: _Toc232666482]                                         2026年9月3日

一、供应商须知表
	项号
	内　　容
	规　　　　定

	1
	项目名称
	聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目

	2
	采购人
	聊城市技师学院

	3
	采购内容
	本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院学院西门及实训楼1北等路面修补采购项目。

	4
	供应商资格要求
	1、具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；
2、本项目不接受联合体投标。

	5
	控制价
	47273.2元

	5
	采购方式
	简易竞争性谈判。

	6
	质量要求
	符合国家标准。

	7
	供货要求
	接采购人通知合同签订后10天完成供货，并保证符合本项目规格要求。

	8
	结算方式
	单价包死，据实结算。

	9
	付款方式
	工程完工验收合格、审计完毕后，支付至工程总款额90%，剩余10%待两年质保期满且无质量问题无息付清。（依据财政实际拨款情况，进行支付）。

	10
	获取文件及报名时间
	2026年9月4日-2026年9月8日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）

	11
	资金来源
	财政资金

	12
	报价文件份数
	三份

	13
	勘察现场
	不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。

	14
	报价截止时间
	2026年9月9日9时30分（北京时间）

	15
	谈判时间
	2026年9月9日9时30分（北京时间）

	16
	谈判地点
	聊城市技师学院汇智楼A401室


二、报价文件编写
供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。
（一）、报价文件的组成
1.营业执照复印件加盖公章；
2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）、授权代表在本公司的劳动合同或在本公司缴纳的社保证明复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；
3、首次报价一览表
4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细
注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。
2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）






附件：







资格、资质证明文件复印件（加盖公章）












附件：
法定代表人授权委托书

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。
代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：__________（手写）
供应商全称（加盖单位公章）：
授权委托日期：
附：
全权代表姓名：
职务：
身份证号码：
详细通讯地址：
邮政编码：
电话：
附（身份证）：




附件：首次报价一览表

	序号
	报价项目明细

	
	项目名称
	报价

	1
	首次报价
	大写：       元
小写：       元

	2
	付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）
	(请填写满足)

	3
	供货期
	

	4
	质保期
	

	5
	售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人签字：


注：必须附分项报价表


附件：
分项报价表（项目说明中如有则需要提供）
	序号
	项目名称
	
技术参数
	
单位
	
需求数量
	
单价（元）
	
总金额（元）
	备注

	1
	西门岗外路面
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	100
	
	
	

	2
	西门岗内路面，往南
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	300
	
	
	

	3
	建工车间北门路面
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	186
	
	
	

	4
	实训楼1北门路面修补
	1.将原有路面（13.2m*6.1m，厚300mm）切割破除，边缘整齐。
2.重新浇筑C30混凝土地面，厚300mm，地面与附近地面保证颜色一致，高度一致，方便排水，表面防滑处理。
4.原有井盖调整至与地面平齐。
3.建筑垃圾清运外运处理。
	平方米
	80.52
	
	
	

	5
	实训楼1北门路面新增排水槽
	新增一条约300mm深300mm宽排水槽，接入雨水井。排水槽加装不锈钢盖板（宽300毫米*厚30毫米）
	米
	13
	
	
	

	6
	实训楼1北门路面换铸铁井盖
	更换一个1000*1000mm管道铸铁井盖
	个
	1
	
	
	

	合计
	元




3、 项目说明：
（1） 项目概况
1. 西门岗外路面、西门岗内路面、建工车间北门路面：上述三处路面破损，起砂、坑洼。该部分路面采用高强修补材料进行专项修补。
2. 实训楼1北侧路面：该路面过往修补次数较多，路面补丁密集、新旧路面衔接杂乱，本次施工将彻底清理铲除原有破损、碎片化路面基层及面层杂物，重新浇筑全新混凝土地面，混凝土采用C30标号。注意该路面下存在管道，化粪池等，施工时注意，如发生破坏需恢复原样。修复完成后路面应保证美观实用。
（二）其他要求
乙方应在勘察现场的基础上充分考虑施工中可能发生的各种不利因素（包括工程量清单中明示或未明示的为完成本项目所必须的全部工作内容），并将其发生的全部费用计入投标总报价；
清单项目特征描述未尽事宜，详见说明，并将其发生的全部费用计入投标总报价；
乙方请仔细核对说明及工程量清单中的所有内容，如对清单有疑问，请于开标前提出，否则一切风险由中标方承担。
其他要求：
1. 施工中因乙方私自变更施工组织设计引起的造价变化一律不计入结算，所造成的工程损失均由乙方自行负责。
2. 项目管理人员必须按照投标方案的规定进场，如非甲方原因更换或不到位，按照本合同的要求进行处罚。
3. 甲方的投标单位的响应文件和承诺以及双方签订的补充协议，均作为合同文件。
4. 乙方确保及时支付工人工资，如出现因未支付工人工资而引起上访事件时，追究供应商的责任，造成严重后果的可以终止合同。
5. 因乙方原因对第三方带来的影响及损失，均由乙方负责并承担所有费用。
6. 工程质量必须符合国家质量安全标准，验收要点包含但不限于：修补层不起砂、不开裂；混凝土强度达标；排水槽排水通畅；井盖平整无晃动；路面平顺无积水。如因乙方原因在施工过程中或竣工后发生安全、质量问题，乙方承担全部责任，并赔偿一切损失。
7. 乙方负责周边关系的协调，发生的任何费用由乙方承担，由此所造成的工期延误不顺延。
8. 如发生工期顺延，按规定需在施工前签署有效书面文件，否则不予认可。
9. 本项目在施工期间要文明施工、注意安全，服从采购人管理，垃圾、建筑材料、要及时覆盖、摆放整齐、车辆进场需要放置有序。严格落实高空作业安全防护措施，全面保障施工作业人员人身安全及施工现场安全。项目施工期间若发生任何安全事故，由乙方承担全部责任。
10. 本项目整体工程质保期 2 年，质保期自整体竣工验收合格之日起计算。质保期内因施工工艺、材料质量造成路面开裂、起砂、坑洼等质量问题，乙方须无偿到场维修更换，全部费用由乙方承担。
11. 因乙方自身原因造成工期延误，每逾期一日，乙方按合同总金额的 1‰向甲方支付违约金；逾期达到10天，甲方有权解除合同，并向乙方追偿由此造成的全部损失。


4、 货物清单：
	序号
	项目名称
	
技术参数
	
单位
	
需求数量
	
预算
单价（元
	
预算总金额（元）
	备注

	1
	西门岗外路面
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	100
	55
	5500
	

	2
	西门岗内路面，往南
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	300
	55
	16500
	

	3
	建工车间北门路面
	1.维修路面区域需用铣刨机对其进行铣刨并清理干净，洒水湿润。
2.搅拌修补料（C60），进行修补施工。要求厚度大于10mm。
3.施工完毕，定期保养。
	平方米
	186
	55
	10230
	

	4
	实训楼1北门路面修补
	1.将原有路面（13.2m*6.1m，厚300mm）切割破除，边缘整齐。
2.重新浇筑C30混凝土地面，厚300mm，地面与附近地面保证颜色一致，高度一致，方便排水，表面防滑处理。
4.原有井盖调整至与地面平齐。
3.建筑垃圾清运外运处理。
	平方米
	80.52
	160
	12883.2
	

	5
	实训楼1北门路面新增排水槽
	新增一条约300mm深300mm宽排水槽，接入雨水井。排水槽加装不锈钢盖板（宽300毫米*厚30毫米）
	米
	13
	120
	1560
	

	6
	实训楼1北门路面换铸铁井盖
	更换一个1000*1000mm管道铸铁井盖
	个
	1
	600
	600
	

	合计
	47273.2元



注：1、本报价为包括含运输、搬运、拆卸、安装等人工费及配件、附件费等。
2、各单价报价均不能超预算单价，总价报价不能超预算总价。
     3、必须附分项报价表。

聊城市技师学院
