**0601测试题B**

**一、判断题**

1、对潮湿的基层，应采用有防水性能的壁纸和胶黏剂等材料。 （ ）对

2、在处理混凝土和抹灰基层时，应用刷子、铲刀、洗涤剂、浓度为15%~20%的硫酸锌等出去表面的灰尘、污垢、溅沫、灰浆及有害的碱性。 （ ）对

3、在处理混凝土和抹灰基层时，应在裱糊前以1:2的108胶做底胶刷基层。

（ ）错

4、在处理混凝土和抹灰基层时，基层含水率应不大于10%。 （ ）错

5、为使壁纸粘贴的花纹、图案、线条纵横连贯，在底胶干后，根据房间 小、门窗位置、壁纸墙布宽度和花纹图案进行弹基准线。 （ ）对

6、在裱糊类装饰施工中，每个墙面的第一垂线应该确定在距墙角距离小于壁纸墙布幅宽50~80mm处。 （ ）对

**二、案例分析**

1、在裱糊类墙柱面装饰施工中怎么样处理不同基层交接处？

【答案】在交接处贴一层纱布或穿孔纸带，然后满刮一遍腻子。

1016、请回答裱糊类墙柱面装饰施工主要抓住哪几点？

【答案】1、基层必须平整并做封闭层处理；2、选择适当的胶黏剂并控制刷胶质量；3、粘贴技巧，掌握壁纸的特性，操作时要叠切对花、赶压胶黏剂并除去气泡、基层刮胶。

2、对裱糊的墙纸翘边的基层有哪些要求？

【答案】基层油污、灰尘等清除干净；控制含水率小于8%。

3、请回答对裱糊的墙纸翘边的基层的胶黏剂及工具的选用。

【答案】不同的壁纸、墙布应选用适宜的胶黏剂；裱糊壁纸宜用壁纸专用胶；包角壁纸必须

4、请回答怎样处理颜色不一致的壁纸？

【答案】对有对称花纹或无规则花纹壁纸有色差时，可用调头黏贴法施工。

**三、计算题**

1、1张锦缎2.4m2，缩水性为15%，现需要裱糊40平方米，需要多少张锦缎？

【代码】12015094

【答案】40\*（1+15%）/2.4=19张

2、1张墙纸6.8 m2，需浆粉100克，现需要裱糊14平方米，需要多少浆粉？

【答案】14/6.8=2.05\*100=205克