**0702测试题库**

**铺筑板材楼地面**

**一、单项选择：**

1、直接将抹灰材料抹在中间层上的一种传统楼地面称为（ ）

（1）抹灰楼地面；（2）混凝土楼地面；（3）水磨石楼地面；（4）塑料卷材楼地面；】（1）；

2、楼地面的装饰层主要是指（ ）

（1）隔离层；（2）结合层；（3）找平层；（4）面层。】（4）；

3、楼地面的中间层主要是（ ）；

（1）结合层、找平层、隔离层；（2）结合层、找平层；（3）隔热层、防潮层；（4）以上都对。】（1）；

4、木材楼地面是指（ ）；

（1）实铺式楼地面；（2）楼地面的表层由木材形成；（3）空铺式楼地面；（4）以上都不对。】（2）；

5、楼地面按使用方法分有（ ）；

（1）耐腐蚀楼地面；（2）防水楼地面；（3）防火楼地面；(4）以上都对。（4）；

6、楼地面按面层结构分有（ ）；

（1）整体式；（2）块材式；（3）木材类与铺贴类；（4）以上都对。（4）；

7、大理石的主要化学成分是（ ）；

（1）硅酸盐；（2）硫酸盐；（3）碳酸盐；（4）硝盐。（1）；

8、大理石、花岗石硬度（ ）；

（1）一样；（2）不一样；（3）大理石软一点。(4）花岗石软一点。（3）；

9、人造大理石与天然大理石的施工方法是（ ）；

（1）完全一样；（2）完全不一样，人造大理石粗细的多。（3）基本一致；（4）以上都对。（1）；

10、人造花钢石与天然花岗石的硬度（ ）

（1）人造花岗石比天然花岗石硬一些。（2）人造花岗石比天然花岗石软一点。（3）两者都很硬。（4）以上都对。（1）；

11、楼地面中间层的垫层材料主要是（ ） →弹安装线→门窗就位→门窗框固定→门窗扇安装 。

A、预埋件安装 B、基层清扫 C、准备材料 D、装饰【答案】A

二、判断题

1. 楼地面子分部工程包裹整体面层、快料面层、塑料地板面层等，但不包括涂饰面层。

2、楼地面装饰包括楼面装饰与地面装饰（ ）；对；

3、楼地面装饰工程中，中间层主要是指结合层、找平层、隔离层等组成（ ）；对；

4、装饰面层的作用主要是直接承受各种荷载及物理化学保护结构装饰美化环境等（ ）；对；

3、楼地面的装饰面层必须具有足够的强度和耐磨易于清扫，有一定的弹性和较小的导热性（ 对；

4、楼地面的装饰层的主要作用是保护结构层（ ）对；

5、楼地面的装饰中，对于水磨石面层，同一房间分格不一定均匀或按图案花纹分格（ ）错；

6、大理石作楼地面层时，对大理石的要求必须符合设计要求，特别是品种、规格

、外形尺寸、外观质量等（ ）对

7、大理石作楼地面面层施工时，弹线的主要目的是弹出板块的标高控制线，并在铺出的地面上弹出十字中心线，并确定板块的个数。（ ）；对；

8、整体楼地面主要是指大理石地面（ ）；错；

9、混凝土楼地面就是整体式楼地面之一（ ）；错；

三、填空题

1、楼地面装饰主要包括（ ）和（ ）；【答案】楼面装饰、地面装饰。

2、建筑装饰楼地面的装饰分类有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）；【答案】整体式、块材式、木材楼地面、铺贴式楼地面。

3、建筑装饰楼地面的构造层有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）、（ ）；【答案】垫层、隔离层、填充层、找平层、结合层。

4、楼地面的饰面功能分为（ ）、（ ）、（ ）；

【答案】装饰功能、使用功能、保护功能。

5、楼地面构造层的主要要求是（ ）、（ ）和承受面层和传递面层上部传递来的荷载。【答案】具有足够的强度、表面平整。

6、水磨石地面施工常用的工具有（ ）、（ ）、（ ）；【答案】磨石机、湿式磨石机、滚筒。

7、大理石地面属于（ ）楼地面；【答案】板块料。

8、花岗石地面属于（ ）楼地面；【答案】板块料。

9、预制水磨板地面属于（ ）楼地面；【答案】板块料。

10、陶瓷地砖地面属于（ ）楼地面；【答案】板块料。

11、板块料楼地面属于（ ）构造法。【答案】分层。

12、大理石施工中进行基层处理的施工主要进行（ ），符合要求后将基层表面清扫干净并洒水湿润。【答案】平整度。

13、碎拼大理石面层楼地面的施工的基层处理主要是（ ）。符合要求以后将基层表面进行清扫并洒水湿润。【答案】平整度。

14、陶瓷锦砖面层楼地面施工中基层处理要达到的要求在铺砖前基层应找好（ ）与（ ）；【答案】规矩、泛水。

四、问答题

1、楼地面的组成由哪几部分组成？楼地面装饰包括楼面装饰和地面装饰两部分，两者的主要区别是其饰面承托层不同。楼面装饰面层的承托层是架空的楼面结构层，地面装饰面层的承托层是室内回填土。楼面饰面要注意防渗漏问题，地面饰面要注意防潮问题，楼面、地面的组成分为面层、垫层、基层三部分。

2、楼地面的垫层起什么作用？【答案】垫层位于基层之上，其作用是将上部的各种荷载均匀地传给基层，同时还起着隔声和找平作用。垫层按材料性质的不同，分为刚性垫层和非刚性垫层两种。 可增设填充层、隔离层、找平层、结合层等其他构造层。

3、楼地面面层起什么作用？【答案】面层是楼地面的表层，即装饰层，它直接受外界各种因素的作用。地面的名称通常以面层所用的材料来命名，如水泥砂浆地面、塑料地面等。根据使用要求不同，对面层的要求也不相同。 按工程做法和面层材料不同楼地面可分为整体铺设地面、块板铺贴楼地面、木（竹）铺装地面、卷材铺设地面以及涂料涂布地面等等。

4、整体式楼地面的形式包括哪些？【答案】整体楼地面的形式包括水泥砂浆地面、细石混凝土地面、现浇水磨石地面等。

5、现浇水磨石地面的优点是什么【答案】1）美观大方、平整光滑、坚固耐久、易于保洁、整体性好，缺点是施工工序多、施工周期长、噪声大、现场湿作业、易形成污染。

2）水磨石地面适用于清洁要求较高或潮湿的场所，如洁净厂房车间、医疗办公用房、厕所、厨房等。

6、写出水磨石整体式楼地面的工艺流程？【答案】

基层找平→设置分格线、嵌固分格条→养护及修复分格条→基层润湿、刷水泥素浆→铺水磨石拌和料→清边拍实、滚筒滚压→铁抹拍实抹平→养护→试磨→初磨→补粒上浆养护→细磨→补孔上浆养护→磨光→清洗、晾干、擦草

酸→清洗、晾干、打蜡→养护。

7、什么是石材楼地面？【答案】石材地面是指采用天然大理石、花岗岩、预制水磨石板块、碎拼大理石板块以及新型人造石板块等装饰材料作饰面层的楼地面。天然大理石组织细密、坚实，色泽鲜明光亮。庄重大方，高贵豪华。天然花岗岩质地坚硬、耐磨，不易风化变质，色泽自然庄重、典雅气派。常用于高级装饰工程如宾馆、饭店、酒楼、写字楼的大厅地面、楼厅走廊、踢脚线等部位面等等。

8、写出整体式楼地面大理石施工的工艺流程图？【答案】

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

9、写出碎拼大理石地面铺贴施工工艺流程图？【答案】基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。

10、写出有地漏或排水的房间楼面面施工工艺流程图？【答案】

基层处理→作灰饼、冲筋→做找平（坡）层→（做防水层）→板块浸水阴干→弹线→铺板块→压平拨缝→嵌缝→养护。

11、写作硬质、半硬质塑料地板施工工艺流程？【答案】

基层处理→弹线分格→试铺→刮胶→铺贴地板→铺贴踢脚板→清理养护。

12、写出软质塑料地板施工工艺流程图？【答案】基层处理→弹线→试铺→刮胶→铺贴→接缝焊接→铺贴踢脚板。

13、陶瓷地砖楼地面施工施工前的准备是什么？

【答案】1） 材料准备 （2） 作业条件准备3） 施工机具准备

14、写出陶瓷地砖施工楼地面的施工工艺流程图【答案】

（1）有地漏或排水的室内楼地面

基层处理---弹线放灰饼冲筋---找平层—做防水层—抹结合层浆---镶贴陶瓷地砖----勾缝---清理—养护。

（2）走廊、大厅等地面。

处理基层----弹线放灰饼冲筋----垫层---防水层---抹结合层浆—镶贴陶瓷地砖---勾缝----清理---养护。

15、木楼地面的施工过程是如何的？【答案】

基层清理---砌地垄墙并找平----铺防潮层---弹线---找平---安装木龙骨---垫木和撑木----安装毛地、找平、刨平---钉木地板找平、刨平---装踢脚板----刨光、打磨---油漆、上蜡

16、大理石楼地面的铺装时，进行基层处理的主要内容是什么？【答案】

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

的作用。

17、为什么说楼地面的面层要有足够的强度？

【答案】楼地面的面层又称为装饰层，它是楼地面的表面，直接承受各种荷载及物理化学的作用。起到保护楼地面的保护结构层的作用，要求有一定的强度，如果强度不够，就不能保护结构层的作用，同时也不能将活荷载传递给基础。也不能达到装饰美化环境的目的。

18、为什么说楼地面的面层同时具有“三大”功能？

【答案】1）三大功能是：装饰、保护、使用。2）楼地面的面层主要是对楼层的主体结构进行保护，以免外界因素对主体结构进行破坏，缩短建筑的寿命。因此说面层具有保护功能。3）面层还对环境起到美化的作用，增加人美的享受。4）面层的根本目的就是为了解满足人的使用因此具有使用功能。

19、为什么说水磨石楼地面必须严格按工艺要求进行施工？

【答案】① 基层找平。② 嵌固分格条。③ 基层刷素水泥浆。 ④ 水磨石拌和料铺设。 ⑤ 滚压抹平。 　⑥ 试磨。具体开磨时间与气温高低有关。⑦ 初磨。 ⑧ 细磨和磨光。 ⑨ 酸洗打蜡。 如果不按以上进行将不符合工程质量，达不到设计的要求。

20

【答案】（1）基层处理不符合要求。（2）水泥砂浆比例不符合要求；（3）镶贴时砂浆不饱满；（4）养护时出现了移位现象。

21、用花钢石铺地面有时为什么要产生空鼓的现象？

【答案】（1）基层处理不符合要求。（2）水泥砂浆比例不符合要求；（3）镶贴时砂浆不饱满；

22、用陶瓷地砖铺地面有时为什么要产生空鼓的现象？

【答案】（1）基层处理不符合要求。（2）水泥砂浆比例不符合要求；（3）镶贴时砂浆不饱满；（4）养护时出现了移位现象。（4）养护时出现了移位现象。

23、用陶瓷锦砖铺地面有时为什么要产生空鼓的现象？

【答案】（1）基层处理不符合要求。（2）水泥砂浆比例不符合要求；（3）镶贴时砂浆不饱满；（4）养护时出现了移位现象。

24、普通水磨石楼地面是如何操作的？

【答案】(1) 工艺流程

　　基层找平→设置分格线、嵌固分格条→养护及修复分格条→基层润湿、刷水泥素浆→铺水磨石拌和料→清边拍实、滚筒滚压→铁抹拍实抹平→养护→试磨→初磨→补粒上浆养护→细磨→补孔上浆养护→磨光→清洗、晾干、擦草酸→清洗、晾干、打蜡→养护。

（2） 操作要点

　　① 基层找平。

② 嵌固分格条。

③ 基层刷素水泥浆。

　　④ 水磨石拌和料铺设。

　　⑤ 滚压抹平。

⑥ 试磨。具体开磨时间与气温高低有关。

　　⑦ 初磨。

　　⑧ 细磨和磨光。

　　⑨ 酸洗打蜡。

25、彩色水磨石楼地面是如何操作的？

【答案】(1) 工艺流程

　　基层找平→设置分格线、嵌固分格条→养护及修复分格条→基层润湿、刷水泥素浆→铺水磨石拌和料→清边拍实、滚筒滚压→铁抹拍实抹平→养护→试磨→初磨→补粒上浆养护→细磨→补孔上浆养护→磨光→清洗、晾干、擦草酸→清洗、晾干、打蜡→养护。

（2） 操作要点

　　① 基层找平。 ② 嵌固分格条。③ 基层刷素水泥浆。 ④ 水磨石拌和料铺设。 ⑤ 滚压抹平。

⑥ 试磨。具体开磨时间与气温高低有关。⑦ 初磨。⑧ 细磨和磨光。⑨ 酸洗打蜡。

26、大理石楼地面是如何施工的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

27、用花岗石作面层的楼地面是如何操作的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

1310、用陶瓷地砖作面层的楼地面是如何操作的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

28、用陶瓷锦砖作面层的楼地面是如何操作的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

29、碎拼大理石地面铺贴施工操作过程是如何进行的？

【答案】(1) 施工工艺流程 

　　基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。

(2) 操作要点

　　① 基层清理。② 抹找平层。　　③ 铺贴。 　　④ 灌缝。　　⑤ 磨光。　　⑥ 上蜡。

30、碎拼花岗石地面铺贴施工操作过程是如何进行的？

【答案】1) 施工工艺流程 

　　基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。

(2) 操作要点

　　① 基层清理。　　② 抹找平层。　　③ 铺贴。 　　④ 灌缝。　　⑤ 磨光。　　⑥ 上蜡。

31、碎拼陶瓷地面砖铺贴施工操作过程是如何进行的？

【答案】1) 施工工艺流程 

　　基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。

(2) 操作要点

　　① 基层清理。　　② 抹找平层。　　③ 铺贴。　　④ 灌缝。　　⑤ 磨光。　　⑥ 上蜡。

32、用人造大理石作面层的楼地面是如何操作的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

33、用人造花岗石作面层的楼地面是如何操作的？

【答案】1）工艺流程

基层清理→弹线→试拼、试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝、擦缝→上蜡。

2）操作要点

（1） 基层清理

在铺砌大理石板之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及大理石块），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

（2） 弹线

在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

（3） 试拼、试铺

在房内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把大理石板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

（4） 浸水润湿

（5） 铺水泥砂浆结合层

根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆，找平层一般采用1:3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团不松散为宜。砂浆从里往门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

（6） 铺板

一般房间应先里后外进行铺设，即先从远离门口的一边开始，按照试拼编号，依次铺砌，逐步退至门口。铺前将板块预先浸湿阴干后备用， 在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击大理石板），根据水平线用水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。大理石板块之间，接缝要严，不留缝隙。

（7） 灌缝

（8） 踢脚板镶贴

（9） 上蜡

 当各工序完工不再上人时可打蜡达到光滑洁亮。

34、硬质、半硬质塑料地板楼地面是如何施工的？

【答案】1）施工工艺流程

基层处理→弹线分格→试铺→刮胶→铺贴地板→铺贴踢脚板→清理养护。

2）操作要点

（1） 基层处理

① 石膏乳液腻子。② 滑石粉乳液腻子。

（2） 弹线分格

（3） 试铺 　塑料地板的裁切

（4） 涂刷底胶

（5） 涂刮胶粘层

（6） 铺贴

（7） 铺踢脚板

（8） 清理养护。

35、软质塑料地板楼地面是如何施工的？

【答案】1）施工工艺流程

基层处理→弹线→试铺→刮胶→铺贴→接缝焊接→铺贴踢脚板。

2）操作要点

（1） 基层处理

① 石膏乳液腻子。② 滑石粉乳液腻子。

（2） 弹线分格

（3） 试铺 　塑料地板的裁切

（4） 涂刷底胶

（5） 涂刮胶粘层

（6） 铺贴

（7） 铺踢脚板

（8） 清理养护。