**020304测试题库**

**铺装木地板验收**

**一、木地板铺装施工注意事项**

1．木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂，基层必须清理干净。

 2．基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。 铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。

3．粘贴木地板涂胶时，要薄且均匀，相临两块木地板高差不超过1毫米。

4．同一房间的木地板应一次铺装完，因此要备有充足的辅料，并要及时做好成品保护，严防油污、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。

 5．采用粘贴的拼花木地板面层，应待沥青胶结料或胶粘剂凝固后方可进行地板表面刨磨处理。

二、实木地板面层的允许偏差和检验方法？

三、**实木地板面层的质量标准和检验方法** ？