**0601测试题**

**一、单选题**

1、裱糊类墙柱面装饰施工工艺流程是（ ）。

A、基层处理—裁纸—弹线—裱糊—修整—收边

B、基层处理—裁纸—弹线—润纸—刷胶—裱糊—收边

C、基层处理—裁纸—弹线—润纸—刷胶—裱糊—修整—收边

D、基层处理—裁纸—弹线—润纸—刷胶—裱糊—收边—修整【答案】D

2、弹划基准线时应根据（ ）进行。

A、房间大小，门窗位置，壁纸宽度和花纹图案B、房间层高，门窗位置，壁纸宽度C、门窗位置，房间层高，壁纸宽度D、门窗位置，壁纸宽度【答案】A

3、每个墙面的第一垂线应该确定在距墙角距离小于壁纸墙布幅宽（ ）mm处。

A、20-30 B、50-80 C、40-50 D、50-60【答案】B

4、在壁纸裱糊施工中，弹线时，用（ ）弹线出基准线。

A、粉线包 B、铅垂线 C、墨斗 D、靠尺【答案】A

5、在裱糊类饰面施工中，基层表面涂胶宽度应比壁纸宽（ ）mm.

A、10-20 B、20-30 C、30-40 D、40-50【答案】B

6、在裱糊类饰面装饰施工中，基层必需干净，含水率小于（ ）。

A、8% B、10% C、11% D、12%【答案】A

7、当壁纸颜色不一致时，对有对称花纹或无规则花纹壁纸有色差时，可用（ ）法施工。

A、水平对花 B、高低对花 C、调头对花 D、重新裱贴【答案】C

8、当壁纸墙面有胶包、气泡时，可用（ ）处理多余的胶液。

A、胶辊 B、注射器 C、刮板 D、毛巾【答案】B

8、壁纸墙面接缝比较明显时，可用（ ）点描在接缝处。

A、油漆 B、乳胶漆 C、涂料 D、腻子【答案】B

10、在壁纸背面刷胶时应做到（ ）。

A、厚薄均匀，无流坠 B、接缝处多刷 C、流畅自然 D、接缝处少刷【答案】A

**二、判断题**

1、在裱糊类装饰饰面施工中，胶黏剂可以选用成品的，也可以自行配制。

（ ）对

2、刮板同于刮抹、赶压和理平壁纸墙布，有薄钢片刮板、胶皮刮板和塑料刮板

三种。 （ ）对

3、腻子主要用于做修补填平基层表面的麻点、坑、接缝、钉孔等。（ ）对

4、金属壁纸一般适用于住宅内墙、酒吧、仿古建筑。 （ ）错

5、裱糊用胶黏剂应是气溶性的。 （ ）错

**三、问答题**

1、请问裱糊工程常用的材料有那些？

【答案】1壁纸 2墙布 3胶黏剂 4腻子 5基层涂料

2、裱糊工程常用的工具有那些？

【答案】1铝合金基层 2刚卷尺 3铅垂迟 4刮板 5胶棍 6活动裁纸刀

3、裱糊类墙柱面装饰施工操作方法？

【答案】1基层处理 2弹线 3裁纸 4润纸 5刷胶黏剂 6裱糊 7修整

4、请回答裱糊类墙柱面装饰施工工艺流程？

【答案】基层处理—裁纸—弹线—润纸—刷胶—裱糊—修整—收边

1. 请回答裱糊工程常用的材料有哪些？

【答案】壁纸、墙布、胶黏剂、腻子和基层涂料

**四、分析、案例分析题**

1、试分析裱糊的壁纸翘边的原因及整治。

【答案】从其基层有灰尘、施工用胶胶性小和涂胶不均匀等方面回答,将翘边翻起检查原因；属于基层工作有污物的，待清理污物后，补刷胶黏剂黏牢；属于胶黏性小的，应换较强的胶黏剂。

2、试分析裱糊的壁纸墙面接缝明显的原因。

【答案】从其基层处理、施工要求和处理方法等方面回答。对轻微者，可用同色乳胶漆点描在接缝处；对于较严重的部位，或用相同壁纸进行补贴或撕掉重贴

3、试分析裱糊的壁纸墙面污染、斜视有胶痕的原因。

【答案】没能做好成品保护，施工过程中的污染。施工中要及时用干净毛巾擦洗所赶压出的胶液，完工后要用清水及干净毛巾彻底擦洗一遍壁纸墙壁面。