**聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二一年四月.**

**聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目**

**采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：杜老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目，详见项目说明。

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的供货能力；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2021年4月9日-2021年4月11日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：[lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn](mailto:lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn) ，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话

咨询电话：0635-8503176 0635-8503097

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼副楼404室

六、报名截止日期：2021年4月9日17时00分（北京时间）

七、谈判日期：2021年4月12日9时00分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院资产处网站及学院汇智楼门厅公告栏中公示

2021年4月8日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院机床博物馆除锈喷漆项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1）供应商需具有合格的营业执照及相应的供货能力；  2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量等级 | 合格。 |
| 7 | 工期 | 10个日历天内完成。 |
| 8 | 质保期 | 自完工验收合格之日起一年。 |
| 9 | 付款方式 | 工程完工验收合格后付全款的 95 %，质保期满无质量问题付清余款。 |
| 10 | 获取文件时间 | 2021年4月9日-2021年4月11 日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间） |
| 12 | 资金来源 | 财政性资金，控制价：3.96万元，报价超过控制价为无效报价。 |
| 13 | 报价文件份数 | 三份 |
| 14 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 15 | 报价截止时间 | 2021年4月9日17时00分（北京时间）。 |
| 16 | 谈判时间 | 2021年4月12日9时00分（北京时间）。 |
| 17 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件： 首次报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** | |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价（元）** | **大写： 元**  **小写： 元** |
| **2** | **清漆品牌** |  |
| **3** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **4** | **工期** |  |
| **5** | **质保期** |  |
| **6** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

**格式自拟**

**三、项目说明**

**一、工程项目**

33台机床设备除锈、喷清漆。

**二、清漆品牌**

**高档漆（快干型/金属/聚氨酯清漆/符合国家标准）**

**三、喷清漆遍数及厚度**

（1）三遍 （2）厚度达到35--45um。

**四、除锈标准**

先将机床表面的残留油物清理完毕，再清除表面严重的厚锈，氧化皮及其它垢污。机床表面无可见氧化皮、铁锈和污垢等附着物。

**五、喷漆施工方案**

**（一）施工流程**

人工除锈→验收合格→喷清漆第一遍→验收合格→ 喷清漆第二、三遍→最终验收。

**（二）施工条件**

1、清理施工现场，机床地面周围少量喷水、遮挡防尘；

2、工件表面及油漆本身的温度应高于15℃以上，以保证施工质量。

**（三）原料工具准备**

（1）漆料的种类、名称必须符合要求；

（2）临近保质期的漆不得使用；

（3）严格按施工要求准备好角磨机、空压机、铁铲、切割机、钢丝轮、钢丝刷、毛刷、棉纱等施工工具。

（4）准备好防止漆面污染的篷布或其它遮挡物品。

**（四）喷漆工艺**

（1）严格按喷漆工艺要求进行喷漆，第一道漆膜表干后，方可进行下序施工，喷漆时层间要纵横交错，均匀，每层应往复进行；

（2）每道工序施工前要经学院质检人员检查验收后进行，做到表面洁净、光滑，对漆面的处理到位；

(3)严格控制喷漆的厚度，质量达到标准要求。

**（五）验收标准**

（1）喷漆均匀、无干喷现象；

**（2）**漆面厚度35--45um；

**（3）**漆面饱和、色泽基本一致，手感光滑、无颗粒感、无气泡、裂纹、漏喷，不出现流挂、返锈等缺陷，否则，必须重新修整或补喷，质量标准必须符合要求。

**六、施工安全**

1、所有施工人员必须按照操作规范要求，佩戴必要的安全防护工具；

2、施工区域设置安全标识；

3、漆料应存放在通风、远离电源处；

4、施工电源由学院专业电工指定；

5、对有可能受到施工污染或有潜在污染可能的部位，实施有效的防护；

6、所有施工现场废料、垃圾当天清理到指定地点（潜在危险品当天自行带出校外，按规定处理）。

**七、文明施工**

1、施工人员尽可能统一工作服装，挂牌出入校园；

2、施工不得影响教学秩序，严格控制施工声响，噪音大的工序在课余时间进行，以免影响教学；

3、学院提供必要的施工协助。

**八、其它**

1、施工过程中所用清漆材料要经过院方查看确认后才可使用；

2、质保期1年

3、施工完毕，学院组织人员验收。

**九、工期**

10个日历天，交工验收，如遇特殊天气，工期顺延。