**0602练习题**

**一、简答题**

1、请回答裱糊工程常用的工具有哪些？

【答案】活动裁纸刀、刮板、胶辊、铝合金直尺

2、请回答对无图案的壁纸的裱糊方法？

【答案】先垂直面后水平面，先细部后大面，保证垂直后对花拼缝

3、请问裱糊工程常用的材料有那些？

【答案】1壁纸 2墙布 3胶黏剂 4腻子 5基层涂料

4、裱糊工程常用的工具有那些？

【答案】1铝合金基层 2刚卷尺 3铅垂迟 4刮板 5胶棍 6活动裁纸刀

5、裱糊类墙柱面装饰施工操作方法？

【答案】1基层处理 2弹线 3裁纸 4润纸 5刷胶黏剂 6裱糊 7修整

二、案例分析

1、请回答在裱糊类墙柱面装饰施工中怎样处理阴阳角？

【答案】阴角接缝应采用搭接法，先裱糊压在里面转角的壁纸，再贴非转角的面层壁纸，搭接面应根据阴角垂直度而定，一般搭接宽度为2—3mm，并要求顺光

案例分析

2、试分析塑料壁纸和金属壁纸的不同点。

【答案】从使用场所分析，塑料壁纸一般家用，而金属壁纸多用在公共娱乐场所，及施工工艺的不同分析，塑料壁纸所采用的工艺是普通工艺，刷胶较少，而且不需挤压，而金属壁纸需用加厚加重用胶

**三、计算题**

1、贴墙纸每120平方需底胶1桶，每卷墙纸是5平方，现需要裱糊48卷墙纸，需要多少桶基胶？

【答案】48\*5=240 240/120=2桶

2、贴墙纸每底胶1桶10公斤，其中108胶和甲基以及水的比例为1：0.5：1，请问每桶中各自的重量？

【答案】108胶4公斤、甲基4公斤、水2公斤、

3、贴墙纸每底胶1桶10公斤，其中108胶和甲基以及水的重量为8公斤，8公斤，4公斤，请问每桶中各自的比例？

【答案】1：1：0.5

4、1张锦缎2.4m2，缩水性为15%，现需要裱糊40平方米，需要多少张锦缎？

【代码】12015094

【答案】40\*（1+15%）/2.4=19张

5、1张墙纸6.8 m2，需浆粉100克，现需要裱糊14平方米，需要多少浆粉？