**聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目**

**竞争性谈判文件**

**（简易）**

**编号：JYTP2022-003**

**采购人: 聊城市技师学院.**

**日期: 二O二二年二月.**

**聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目**

**采购项目**

**简易竞争性谈判公告**

一、采购人：聊城市技师学院

地址：山东省聊城市高新区光岳南路199号

联系人：杜老师

联系电话：0635-8503176

二、项目名称：聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目

三、采购项目概况

共一个包：聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目，详见项目说明

预算金额：7240元

四、供应商资格要求：

1）供应商需具有合格的营业执照及相应的供货能力；

2）本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件时间、地点等事项要求：

获取采购文件时间、地点：2022年3月1日-2022年3月3日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间）

报名方式：邮箱报名，报名邮箱：[lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn](mailto:lcsjsxyzcglc@lc.shandong.cn) ，将营业执照和相关资质发到邮箱，注明联系人及电话

咨询电话：0635-8503176 0635-8503097

咨询地点：聊城市技师学院汇智楼副楼404室

六、报名截止日期：2022年3月3日17:30时00分（北京时间）

七、谈判日期：2022年3月4日10时30分（北京时间）

八、递交响应文件及谈判地点：聊城市技师学院汇智楼A401室

九、此公告在聊城市技师学院网站及学院汇智楼门厅公告栏中公示

2022年2月28日

**一、供应商须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内　　容 | 规　　　　定 |
| 1 | 项目名称 | 聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目 |
| 2 | 采购人 | 聊城市技师学院 |
| 3 | 采购内容 | 本项目共一个标段，主要内容为聊城市技师学院移动留观室及建工系仓库安装电源项目。 |
| 4 | 供应商资格要求 | （1）具备中华人民共和国合法营业执照及相应的经营范围；  （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购方式 | 简易竞争性谈判。 |
| 6 | 质量等级 | 合格。 |
| 7 | 工期 | 7个日历天内完成。 |
| 8 | 质保期 | 自完工验收合格之日起 1 年。 |
| 9 | 结算方式 | **综合单价，据实结算。** |
| 10 | 付款方式 | 完工验收合格后一次性付清。 |
| 11 | 获取文件时间 | 2022年3月1日-2022年3月3日（北京时间），每日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00（北京时间） |
| 12 | 资金来源 | 财政性资金，控制价：7240元，报价超过控制价为无效报价。 |
| 13 | 报价文件份数 | 三份 |
| 14 | 勘察现场 | 不再组织供应商统一勘察现场，但各供应商可与采购人联系自行去勘察现场。 |
| 15 | 报价截止时间 | 2022年3月4日10时30分（北京时间）。 |
| 16 | 谈判时间 | 2022年3月4日10时30分（北京时间）。 |
| 17 | 谈判地点 | 聊城市技师学院汇智楼A401室 |

**二、报价文件编写**

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，并按照谈判文件的要求提供响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其报价对谈判文件做出实质性响应。否则，其报价将被视为无效。

（一）、报价文件的组成

**1.营业执照复印件加盖公章；**

**2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）(见附件)；**

**3、首次报价一览表**

**4、项目说明中有分项报价的需填写分项报价明细**

**注：1、资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。**

**2、报价文件一式三份，装订成册（无需胶装）**

**附件：**

**资格、资质证明文件复印件（加盖公章）**

**附件：**

**法定代表人授权委托书**

我（法定代表人名称）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司（被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理（采购人名称）项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：

**附件：首次报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目明细** | |
| **项目名称** | **报价** |
| **1** | **首次报价（元）** | **大写：元**  **小写：元** |
| **2** | **付款方式（是否响应谈判文件要求，如不满足视为不实质性响应谈判文件要求，按无效报价处理。）** | (请填写满足) |
| **3** | **工期** |  |
| **4** | **质保期** |  |
| **5** | **主要材料的投保品牌（电缆、开关）** |  |
| **5** | **售后服务：出现质量问题接到采购人通知后到达现场的时间小时。** |  |

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或授权代理人签字：**

**附件：**

**分项报价表（项目说明中如有则需要提供）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 3×4、YJV22电缆 |  | 米 | 240米 |  |  | 国标 |
| 线管 | Ø25 | 米 | 240米 |  |  |  |
| 开关箱 | 6路 | 个 | 5个 |  |  |  |
| 双P漏电开关开关 |  | 只 | 5只 |  |  | 国标 |
| 穿线管吊顶开槽 |  |  |  |  |  |  |
| 辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

**三、项目说明**

**一、技术要求**

1、所有电缆均为国标电缆，施工符合安全用电规范。

2、室内控制箱安装及箱内线路应整齐规范、安全、美观。

3、施工方在施工作业过程中，保证工作人员安全，出现安全问题由施工方负全部责任。

4、施工方应做好因墙壁钻孔等施工导致的卫生清理工作

**二、线路铺设用料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 3×4、YJV22电缆 |  | 米 | 240米 |  |  | 国标 |
| 线管 | Ø25 | 米 | 240米 |  |  |  |
| 开关箱 | 6路 | 个 | 5个 |  |  |  |
| 双P漏电开关开关 |  | 只 | 5只 |  |  | 国标 |
| 穿线管吊顶开槽 |  |  |  |  |  |  |
| 辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

1、所有开关均带漏电保护，使用名牌产品；电缆为国标。

2、本报价为全费用单价，以上价格包含人工。